КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-1.5
	ПК-1.5
Способен разрабатывать программы и их отдельные блоки, выполнять их отладку и настройку для решения задач в области радиоэлектронных средств и радиоэлектронных систем различного назначения
	З-ПК-1.5 Знать языки программирования, принципы разработки тестовых программ, использующих набор тестовых векторов, программ для автоматизированного измерительного оборудования

У-ПК-1.5 Уметь выполнять совместную отладку аппаратного и программного обеспечения, программировать в современных операционных средах, использовать основные алгоритмы и реализовывать их в современных библиотеках программ

В-ПК-1.5 Владеть навыками настройки современных операционных систем и процессорных архитектур для выполнения программного обеспечения


	Перечень дисциплин
	Дисциплины по выбору:

Языки программирования – 4 семестр
Распределенные автоматизированные информационные системы – 4 семестр
Автоматизация конструкторско-технологической подготовки радиоэлектронных средств – 7 семестр
Современные системы конструкторского и технологического проектирования – 7 семестр
Микропроцессоры и микроконтроллеры, программирование микроконтроллеров – 7, 8 семестр
Технологии разработки высоконадежного программного обеспечения – 7, 8 семестр
Схемотехника ядерного приборостроения – 9 семестр
Интеллектуальные конструкторско-технологические системы – 9 семестр




	Вопросы
	Ответы


	Языки программирования – 4 семестр

	1. Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.

Расположите этапы компиляции программы в правильной последовательности?

1) генерация кода
2) синтаксический анализ
3) лексический анализ
4) семантический анализ
5) оптимизация кода
	3 2 4 5 1

	2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

На какие основные группы делят языки программирования по уровню абстракции?

1) простые и сложные
2) устаревшие и современные
3) языки низкого и высокого уровней 
4) интерпретируемые и компилируемые
	3

	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Укажите типичную область применения языка программирования Java.
1) разработка мобильных приложений под android 
2) веб‑разработка (фронтенд и бэкенд)
3) анализ данных, машинное обучение, скрипты автоматизации 
4) системное программирование, разработка драйверов
	1

	4. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Укажите ключевую характеристику парадигмы «процедурное программирование».
1) основной элемент – объект, объединяющий данные и методы их обработки 
2) функции являются «чистыми» (без побочных эффектов), вычисления представляются как применение функций 
3) программы описывают факты и правила, решение находится через логический вывод  
4) программы строятся как последовательность команд, изменяющих состояние памяти
	4

	5. Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.

Расположите этапы выполнения программы на компилируемом языке в правильной последовательности.
1) выполнение машинного кода процессором
2) компиляция исходного кода в машинный
3) написание исходного кода программистом
4) линковка объектных файлов в исполняемый модуль
	3 2 4 1

	Распределенные автоматизированные информационные системы – 4 семестр

	1. Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.

Расположите этапы обработки распределённого запроса в правильной последовательности?

1) оптимизация запроса и построение плана выполнения
2) разбиение запроса на подзапросы для отдельных узлов
3) сбор и объединение результатов от узлов
4) анализ запроса и определение участвующих узлов
5) отправка подзапросов на соответствующие узлы
	5 1 2 4 3

	2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что означает термин «шардирование» (sharding) в контексте распределённых баз данных?

1) полное копирование данных на все узлы
2) разделение данных на части и их распределение по узлам
3) шифрование данных перед отправкой в сеть 
4) создание резервных копий данных
	2

	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой подход к синхронизации данных в распределённой системе допускает временное расхождение данных между узлами с последующей синхронизацией?
1) конечная согласованность  
2) строгая согласованность
3) синхронная репликация 
4) централизованное управление
	1

	4. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой протокол чаще всего используется для обеспечения согласованности данных в распределённых системах?
1) FTP 
2) HTTP 
3) SMTP  
4) Two‑Phase Commit
	4

	5. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой механизм используется для обнаружения отказов узлов в распределённой системе?

1) резервное копирование данных
2) шифрование трафика
3) кэширование запросов
4) периодические «пульсы»
	3

	Автоматизация конструкторско-технологической подготовки радиоэлектронных средств – 7 семестр

	1. Прочитайте текст и выберите все правильные ответы.

Какие данные обычно включаются в технологическую документацию, формируемую автоматизированно на этапе конструкторско-технологической подготовки производства? Выберите все верные варианты.
1) спецификация компонентов
2) маршрутная карта изготовления
3) чертежи деталей и сборочных единиц
4) расчёты рентабельности производства

5) операционная карта сборки
	1 2 3 5

	2. Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.

Расположите этапы автоматизированной конструкторско-технологической подготовки производства в правильной последовательности.
1) разработка 3d‑модели конструкции
2) выбор элементной базы и создание принципиальной схемы 
3) формирование комплекта технологической документации 
4) автоматизированное размещение компонентов и трассировка печатной платы
5) моделирование тепловых и механических режимов работы
	2 1 4 5 3

	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой стандарт регламентирует требования к обмену данными между различными САПР в рамках конструкторско-технологической подготовки производства?
1) ГОСТ Р ИСО 9001  
2) ISO 10303
3) IEEE 802.11 
4) ГОСТ 2.105
	2

	4. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какая система предназначена для автоматизации проектирования конструкций РЭС, включая создание чертежей и 3D‑моделей?
1) ERP‑система 
2) MES‑система 
3) CAD‑система  
4) CRM‑система
	3

	5. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

В чем назначение САПР CAE?

1) инженерный анализ (прочностной, тепловой, электромагнитный и др.)
2) автоматизация конструкторского проектирования (чертежи, 3D‑модели)
3) автоматизация проектирования электронных схем и печатных плат
4) автоматизация технологических процессов и проектирования оснастки
	1

	Современные системы конструкторского и технологического проектирования – 7 семестр

	1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Для чего применяется программа NI TestStand?

1) для моделирования схем 
2) для проектирования корпусов 
3) для создания документации
4) для автоматизации тестирования электронных устройств
	4

	2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой пакет используется для создания и отладки FPGA‑проектов?

1) Xilinx Vivado
2) OrCAD Capture
3) ANSYS Maxwell
4) MATLAB Simulink
	1

	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что позволяет рассчитать программа Microwave Office?

1) температурные режимы работы микросхем 
2) параметры СВЧ‑устройств 
3) прочность корпусов 
4) энергопотребление системы
	2

	4. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой инструмент в MATLAB используется для моделирования динамических систем?

1) Curve Fitting Toolbox 
2) Image Processing Toolbox 
3) Simulink  
4) Statistics Toolbox
	3

	5. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Для чего применяется программа CST Studio Suite?

1) для схемотехнического моделирования
2) для программирования микроконтроллеров
3) для создания чертежей
4) для электромагнитного моделирования
	4

	Микропроцессоры и микроконтроллеры, программирование микроконтроллеров – 7, 8 семестр

	1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что является основным отличием микроконтроллера от микропроцессора?

1) наличие встроенной оперативной памяти 
2) более высокая тактовая частота 
3) интеграция на кристалле периферийных устройств (таймеры, АЦП, порты ввода‑вывода)
4) поддержка многозадачности
	3

	2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой тип памяти в микроконтроллере обычно используется для хранения программы (прошивки)?

1) ОЗУ (RAM)
2) ПЗУ (ROM) / Flash‑память
3) кэш‑память
4) регистры процессора
	2

	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какая команда в ассемблере AVR используется для установки бита в регистре?

1) SBR
2) CLR
3) ORI 
4) ANDI
	1

	4. Прочитайте текст и выберите все правильныеответы.

Какие из перечисленных устройств обычно интегрированы в современный 8‑разрядный микроконтроллер AVR? Выберите все верные варианты.
1) аналого‑цифровой преобразователь (АЦП) 
2) универсальный асинхронный приёмопередатчик (UART) 
3) графический процессор  
4) таймеры/счётчики
5) Контроллер Ethernet
	1 2 4

	5. Прочитайте текст и укажите правильную последовательность.
Расположите этапы программирования микроконтроллера в правильной последовательности.
1) компиляция и линковка исходного кода
2) написание исходного кода программы
3) загрузка прошивки в микроконтроллер (прошивка)
4) отладка и тестирование программы на реальном устройстве
5) создание алгоритма и блок‑схемы программы
	5 2 1 3 4

	Технологии разработки высоконадежного программного обеспечения – 7, 8 семестр

	1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой пакет используется для разработки встраиваемого ПО?

1) Keil µVision
2) PSpice 
3) AutoCAD
4) Origin
	1

	2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Для чего применяется программа Zemax?

1) для анализа цепей
2) для моделирования антенн 
3) для оптического моделирования
4) для расчёта прочности
	3

	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Для чего используется программа ANSYS HFSS?

1) для теплового анализа 
2) для высокочастотного электромагнитного моделирования 
3) для оптимизации алгоритмов
4) для автоматизации тестирования электронных устройств
	2

	4. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что такое EDA‑системы?

1) системы управления базами данных 
2) системы обработки текстов 
3) системы видеонаблюдения  
4) системы автоматизированного проектирования электроники
	4

	5. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Для чего применяется программа LabVIEW?

1) для визуального программирования измерительных систем
2) для моделирования электрических цепей 
3) для создания 3D‑моделей
4) для расчёта механических напряжений
	1

	Схемотехника ядерного приборостроения – 9 семестр

	1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что является основной функцией предусилителя в схемах регистрации ионизирующего излучения?

1) фильтрация высокочастотных помех
2) усиление слабого сигнала от детектора 
3) преобразование аналогового сигнала в цифровой
4) генерация тактовых импульсов
	2

	2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какое устройство используется для преобразования энергии ионизирующего излучения в электрический сигнал?

1) детектор излучения
2) аналого‑цифровой преобразователь 
3) микроконтроллер
4) операционный усилитель
	1

	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой тип усилителя обычно используется в тракте обработки сигналов от полупроводниковых детекторов?

1) резонансный усилитель 
2) усилитель с обратной связью 
3) зарядочувствительный усилитель
4) широкополосный усилитель
	3

	4. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой тип детектора чаще всего используется для регистрации гамма‑излучения в ядерном приборостроении?

1) ионизационная камера 
2) сцинтилляционный детектор 
3) полупроводниковый детектор  
4) пропорциональный счётчик
	2

	5. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что такое «мёртвое время» детектора?

1) время между двумя последовательными измерениями
2) время обработки сигнала в усилителе 
3) время калибровки детектора
4) время, необходимое для восстановления детектора после регистрации импульса
	4

	Интеллектуальные конструкторско-технологические системы – 9 семестр

	1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какая методология используется для создания функциональной модели производственной среды?

1) IDEF0
2) IDEF1X 
3) DFD
4) ERD
	1

	2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что представляют собой диаграммы DFD?

1) диаграммы «сущность‑связь»
2) диаграммы переходов состояний 
3) диаграммы потоков данных
4) функциональные модели
	3

	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какая система относится к PLM‑решениям (Product Lifecycle Management)?

1) AutoCAD 
2) ANSYS HFSS 
3) Zemax
4) ЛОЦМАН
	4

	4. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какая технология используется для интеграции различных систем автоматизации на предприятии?

1) технология блокчейн 
2) технология OLE 
3) технология виртуальной реальности  
4) технология 3D‑печати
	2

	5. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какое CASE‑средство относится к объектно‑ориентированным инструментам проектирования?

1) Silverrun
2) JAM 
3) Rational Rose
4) PVCS
	3


