КОМПЕТЕНЦИЯ УКЦ-2
	УКЦ-2
 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач
	З-УКЦ-2 Знать методики сбора и обработки информации с использованием цифровых средств, а также актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности, принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности с использованием цифровых средств и с учетом основных требований информационной безопасности
У-УКЦ-2 Уметь применять методики поиска, сбора и обработки информации; с использованием цифровых средств, осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников, и решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием цифровых средств и с учетом основных требований информационной безопасности
В-УКЦ-2 Владеть методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации с использованием цифровых средств для решения поставленных задач, навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе с использованием цифровых средств и с учетом требований информационной безопасности


	Перечень дисциплин
	Обязательные дисциплины:
Информатика – 1 семестр
Основы компьютерного проектирования и моделирования – 9 семестр



	Вопросы
	Ответы


	Информатика – 1 семестр

	1. Прочитайте текст и запишите ответ.

Какой формат файла позволяет сохранять текст с сохранением структуры и гиперссылок?
	pdf

	2. Прочитайте текст и запишите ответ.

Как называется функция в Excel для автоматического суммирования данных?
	SUM

	3. Прочитайте текст и запишите ответ.

Какой тип коммуникации используется для обмена сообщениями в реальном времени?
	чат

	4. Прочитайте текст и запишите ответ.

Как называется язык программирования, известный своей простотой и читаемостью кода? 
	Python

	5. Прочитайте текст и запишите ответ.

Какой метод анализа данных позволяет делать прогнозы?
	моделирование

	6. Прочитайте текст и запишите ответ.

Какой инструмент позволяет создавать и редактировать изображения?
	Photoshop

	7. Прочитайте текст и запишите ответ.

Как называется процесс оценки достоверности информации?
	верификация

	8. Прочитайте текст и запишите ответ.

Как называется метод защиты данных путем их преобразования?
	шифрование

	9. Прочитайте текст и запишите ответ.

Как называется атака, направленная на кражу паролей? 
	фишинг

	10. Прочитайте текст и запишите ответ.

Какое сочетание клавиш используется для быстрого копирования выделенной области документа в большинстве офисных приложений?
	Ctrl+C

	11. Прочитайте текст и запишите ответ.

Как называется краткое изложение научной статьи?
	аннотация

	12. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.

Для чего применяется платформа Skillbox?
	онлайн обучения

	13. Прочитайте текст и запишите ответ.

Сколько бит информации используется для кодирования одной буквы? 
	8

	14. Прочитайте текст и запишите ответ.

Как называется программа для работы с таблицами?
	Excel

	15. Прочитайте текст и запишите ответ.

Какой формат файла чаще всего используется для текстовых документов?
	docx

	16. Прочитайте текст и запишите ответ.

Какой тип программного обеспечения используется для защиты от вирусов?
	антивирус

	17. Прочитайте текст и запишите ответ.

Какой стандарт используется для беспроводной связи?
	WI-FI

	18. Прочитайте текст и запишите ответ.

Какой тип сетевого устройства соединяет несколько компьютеров?
	коммутатор

	19. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.

Для чего используют формат файла PNG?
	хранения изображений 

	20. Прочитайте текст и запишите ответ.

Какой протокол обеспечивает передачу веб-страниц в Интернете?
	http

	Основы компьютерного проектирования и моделирования – 9 семестр

	1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что такое топологические уравнения в моделировании?
1)
уравнения, отражающие связи и структуру системы
2)
уравнения, описывающие геометрические размеры элементов
3)
уравнения для расчёта массы конструкции
4)
уравнения для оформления чертежей
	1

	2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой этап следует после компьютерного эксперимента в процессе моделирования?

1) формализация модели
2)
программирование
3)
сбор исходных данных
4)
анализ и интерпретация результатов
	4

	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой тип модели используется для описания логических связей между элементами системы?
1)
физическая
2)
геометрическая
3)
структурная
4)
стохастическая
	3

	4. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой инструмент САПР используется для проверки взаимного расположения деталей в сборке?

1) редактор
2) инструмент интерференционного анализа
3) графический фильтр 
4) сетка для печати чертежей
	2

	5. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что означает «обратная кинематика» в компьютерном моделировании механизмов?

1) определение углов суставов механизма для достижения заданной позиции конечного эффектора
2) расчёт траекторий движения звеньев
3) расчёт скоростей звеньев
4) визуализация движения
	1

	6. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Для чего используется рендеринг в 3D‑моделировании?

1) для создания геометрии модели
2) для расчёта прочности конструкции 
3) для получения реалистичного изображения модели с освещением и текстурами
4) для сохранения модели в другом формате
	3

	7. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что означает термин «трассировка» в проектировании печатных плат?

1) проверка электрических параметров
2) процесс прокладки токопроводящих дорожек между контактными площадками
3) маркировка компонентов
4) тестирование готовой платы
	2

	8. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что такое SPICE?

1) тип радиоэлемента
2) стандарт печатной платы
3) метод пайки компонентов
4) язык описания электрических схем и симулятор для их моделирования
	4

	9. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой тип анализа используется для определения рабочей точки транзистора в усилительном каскаде?

1) частотный анализ
2) анализ по постоянному току
3) анализ переходных процессов
4) тепловой анализ
	2

	10. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Для чего используется S‑параметры в моделировании радиочастотных цепей?

1) для расчёта массы компонентов
2) для расчёта механических напряжений
3) для описания поведения СВЧ устройств в линейном режиме 
4) для определения цвета маркировки
	3

	11. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что означает термин «импеданс» в радиоэлектронике?

1) полное сопротивление цепи переменному току, включающее активное и реактивное сопротивления
2) масса компонента
3) длина проводника
4) температура нагрева
	1

	12. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что такое «топологическая оптимизация» в проектировании печатных плат?
1) изменение глубины дорожек
2) уменьшение количества отверстий
3) изменение толщины платы
4) оптимизация расположения компонентов и трассировки для улучшения характеристик
	4

	13. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой параметр характеризует стабильность частоты генератора?

1) мощность потребления
2) фазовый шум 
3) цвет маркировки
4) количество выводов
	2

	14. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что означает аббревиатура PCB в радиоэлектронике?

1) Power Control Board
2) Programmable Circuit Board 
3) Printed Circuit Board
4) Primary Component Base
	3

	15. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой тип анализа позволяет определить перекрёстные помехи между дорожками ПП?

1) анализ целостности сигналов 
2) статический анализ
3) тепловой анализ
4) механический анализ
	1

	16. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что такое «модель IBIS» в моделировании цифровых схем?
1) модель механических свойств
2) стандартная модель входных/выходных буферов для анализа целостности сигналов
3) модель тепловых процессов
4) модель оптических свойств
	2

	17. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Для чего выполняется анализ питания (power integrity) в проектировании печатных плат?
1) для составления инструкции по эксплуатации
2) для выбора блока питания
3) для расчёта стоимости электроэнергии
4) для обеспечения стабильного напряжения на всех компонентах, минимизации просадок и помех
	4

	18. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой метод используется для моделирования нелинейных искажений в усилителях мощности СВЧ‑диапазона?
1) линейный анализ малых сигналов
2) метод гармонического баланса
3) статический анализ
4) метод конечных разностей
	2

	19. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Что означает параметр NF (Noise Figure) в моделировании приёмных устройств?

1) коэффициент шума, характеризующий ухудшение отношения сигнал/шум из‑за внутренних шумов устройства
2) уровень нелинейных искажений
3) полоса пропускания
4) Отношение мощности сигнала к мощности помехи на входе приёмника
	1

	20. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.

Какой тип моделирования применяется для анализа фазовых шумов генераторов?

1) механический анализ
2) анализ целостности питания
3) спектральный анализ
4) тепловой анализ
	3


